|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.*****Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.**Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. **Установка и эксплуатация мебели.**Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:* не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев;
* не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
* не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. **Гарантийные обязательства.**Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.**Порядок предъявления претензий по качеству.** Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.**Свидетельство о приемке.**Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.Дата выпуска изделия **07.12.2022** Отметка ОТК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Логотип Линаура**E-mail:** **m-spravka@mail.ru****; www.linamebel.ru****Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,****Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,****тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.**Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77**ТС № RU Д-RU.АЯ52.В01809** |  | **Логотип Линаура****Изделие: Набор мебели для спальни** **Ривьера Кровать 1200 (1400, 1600)** **Ш.1232 (1432, 1632) Г. 2064 В. 925****Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Указания по сборке. Кровать Ривьера 1200-1600****Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту**Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.**Последовательность сборки:**Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям.К деталям (1,2,4) прибить опоры (25) гвоздями (20). В деталь (7) вбить шканты (31), закрутить штоки эксцентриков (32). В деталь (1) установить эксцентрики (32).Соединить детали (1,2) с деталями (3) еврошурупами (21). Соединить деталь (4) с деталями (3) еврошурупами (21). Соединить деталь (5) с деталями (1,2) еврошурупами (21). Соединить детали (6) с деталями (3) саморезами (27) с внутренней стороны, выровняв нижние торцы деталей (3,6), как показано на схеме сборки.Соединить деталь (4) с деталями (6) дополнительно, используя уголок (28) и саморезы (26). Соединить деталь (7) с деталью (1), зафиксировать эксцентрики (32). Соединить детали (8) с деталью (1), используя саморезы (27), через наметки на детали (1). Собрать основание кроватное согласно инструкции (см. упак. 3-3). Для жесткого соединения кроватного основания с корпусом кровати установить монтажные уголки (28), используя саморезы 4х16 (19), после окончательной сборки и установки изделия в помещении. **Комплектовочная ведомость на щитовые детали.** **Кровать Ривьера 1200-1600**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Размер**  | **Кол-во** | **№ упак.** |
| **Кровать 1200** | **Кровать 1400** | **Кровать 1600** |
| **1** | Изголовье | 905х1232 | 905х1432 | 905х1632 | 1 | 1 |
| **2** | Изножье | 350х1232 | 350х1432 | 350х1632 | 1 | 1 |
| **3** | Царга боковая | 2000х186 | 2 | 2 |
| **4** | Опора | 233х1200 | 233х1400 | 233х1600 | 1 | 1 |
| **5** | Растяжка | 2000х115 | 2 | 2 |
| **6** | Планка опорная | 496х70 | 8 | 1,2 |
| **7** | Планка верхняя | 1232х70 | 1432х70 | 1632х70 | 1 | 2 |
| **8** | Планка декор | 80х532 | 2 | 2 |

 |  | **Комплектовочная ведомость фурнитуры.** **Кровать Ривьера 1200-1600 (упак. №2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Вид** | **Кол-во** | **№** | **Наименование** | **Вид** | **Кол-во** |
| **20** | Гвоздь 2х20 | Гвоздь 2х20 | 16 | **27** | Саморез 4х25 | Саморез 4х16 | 4 |
| **21** | Еврошуруп  | Еврошуруп 70 | 14 | **28** | Уголок 20х20 | Уголок 20х20.jpg | 10 |
| **22** | Заглушка еврошурупа | Заглушка евровинта | 14 | **29** | Заглушка эксцентрика |  | 3 |
| **23** | Ключ еврошурупа | Евроключ | 1 | **30** | Саморез 4х30 | Саморез 4х16 | 24 |
| **24** | Основание орто-педическое (упак. 3-3) | Основание кроватное.jpg | 1 | **31** | Шкант |  | 6 |
| **25** | Опора наконечная | Опора пластмассовая | 8 | **32** | Стяжка эксцентриковая |  | 3 |
| **26** | Саморез 4х16 | Саморез 4х16 | 20 |  |

**Схема сборки. Кровать Ривьера 1200-1600** |